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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм                                      Къабарты-Малкъар Республиканы

        и Бэхъсэн къалэ округым                                                                Бахсан шахарны 

                      и Совет                                                                                          Совети

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                                              РЕШЕНИЕ № ___18-4___
УНАФЭ № __________

   ОНОУ № __________

«10» ноября 2022 года
О назначении публичных слушаний по проекту решения

Совета местного самоуправления г.о.Баксан

«О  внесении изменений в решение Совета местного 

самоуправления городского округа Баксан

от 28.12.2019 № 46-7 «Об утверждении Местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа Баксан»

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Баксан, Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета местного самоуправления городского округа Баксан от 23.07.2021 № 69-6 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Баксан», - 

Совет местного самоуправления городского округа Баксан:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета местного самоуправления г.о.Баксан «О  внесении изменений в решение Совета местного самоуправления городского округа Баксан от 28.12.2019 № 46-7 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Баксан»

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета местного самоуправления городского округа Баксан «О  внесении изменений в решение Совета местного самоуправления городского округа Баксан от 28.12.2019 № 46-7 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Баксан» в следующем составе: 

- Бегидов А.Н. - депутат Совета местного самоуправления г.о.Баксан (по согласованию);
- Карданов Н.М. - зам.главы местной администрации г.о.Баксан по вопросам обеспечения безопасности и жизнедеятельности;
- Калашников В.В. – начальник АПО местной администрации г.о.Баксан;
- Нагоев А.Ю. - начальник отдела архитектуры и градостроительства местной администрации г.о.Баксан;

- Текушев И.В. - начальник отдела ЖКХ местной администрации г.о.Баксан;
- Таов Х.А. – начальник УИЗО г.о.Баксан;

- Шаов М.А. - депутат Совета местного самоуправления г.о.Баксан (по согласованию);
- Шибзухов С.Х. - депутат Совета местного самоуправления г.о.Баксан (по согласованию);
3. Организационному комитету: организовать и провести публичные слушания 12.12.2022 года, в 15-00 в Конференц-зале здания местной администрации г.о.Баксан. Телефон для справок 4-25-01. Предложить предприятиям, учреждениям, организациям, расположенным на территории городского округа Баксан, а также гражданам, проживающим в городском округе Баксан, принять участие в публичных слушаниях. 

4. Обеспечить ознакомление граждан с проектом решения Совета местного самоуправления городского округа Баксан «О  внесении изменений в решение Совета местного самоуправления городского округа Баксан от 28.12.2019 № 46-7 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Баксан», разместив его на официальном сайте местной администрации городского округа Баксан.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на зам.главы местной администрации г.о.Баксан по вопросам обеспечения безопасности и жизнедеятельности (Н.М.Карданов).
6. Настоящее решение опубликовать в газете «Баксан» и разместить на официальном сайте местной администрации городского округа Баксан КБР в сети «Интернет». 
Глава городского округа Баксан,

председатель Совета

местного самоуправления 

городского округа Баксан

Кабардино-Балкарской Республики
  



  Р.Г.Хапачев

Проект 

«О  внесении изменений в решение Совета местного самоуправления городского округа Баксан от 28.12.2019 № 46-7 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Баксан»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Баксан  Совет местного самоуправления городского округа Баксан  решил:

1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Баксан, утвержденные решением Совета местного самоуправления городского округа Баксан  от 28 декабря 2019 г. N 46-7, дополнив часть 4 пунктом 4.4 следующего содержания:
"4.4. Отдельные положения Местных нормативов градостроительного проектирования в отношении социально значимых аспектов градостроительной деятельности

4.4.1. Правила размещения на территории городского округа Баксан  велосипедных дорожек и полос для велосипедистов, инфраструктуры для велосипедного движения.

4.4.1.1. Область применения.

Правила размещения на территории городского округа Баксан  велосипедных дорожек и полос для велосипедистов, инфраструктуры для велосипедного движения применяются при подготовке документов территориального планирования городского округа Баксан, при подготовке документации по планировке и межеванию территории, на стадиях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4.4.1.2. Качественные и количественные характеристики.

4.4.1.2.1. Формирование инфраструктуры для велосипедного движения.

Инфраструктура для велосипедного движения формируется в виде взаимоувязанной сети велосипедных путей (велосипедных дорожек и (или) полос для движения велосипедного транспорта) на городских территориях различного функционального назначения.

При организации велосипедных путей доступ велосипедистов на иные транспортные коммуникации ограничивается.

Расчетную скорость для велосипедистов следует принимать 20 км/ч. На подъездах к пересечениям или подземным проходам расчетная скорость может быть снижена до 10 км/ч.

На велосипедных путях и их пересечениях следует предусматривать расстояние видимости, достаточное для безопасного движения транспортных средств и пешеходов в соответствии с требованиями части 5.7СП396.1325800.2018 "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.08.2018 N 474/пр.

Освещенность велосипедных полос и дорожек должна соответствовать ГОСТ Р 55844-2013 "Освещение наружное утилитарное дорог и пешеходных зон. Нормы", утвержденному приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 N 1784-ст.

Количество полос движения назначается в зависимости от прогнозируемой интенсивности велосипедного движения из расчета 1500 вел./ч на одну велосипедную полосу при одностороннем движении, 1000 вел./ч на одну велосипедную полосу при двустороннем движении.

Минимальные расстояния от велосипедных дорожек и полос до боковых препятствий следует принимать по таблице N 1.

Таблица N 1
	Минимальное расстояние
	Велосипедная дорожка, м
	Велосипедная полоса, м

	До проезжей части, опор, деревьев
	0,75
	0,50

	До стоянок автомобилей (параллельных/под углом)
	0,75/0,25

	До тротуаров
	0,50
	0,25

	До зданий, оград и других построек и сооружений
	0,25


4.4.1.2.2. Планировочные параметры велокоммуникаций.

Выбор типа велосипедных путей осуществляется исходя из величины прогнозируемой интенсивности велосипедного движения, интенсивности использования прочих транспортных коммуникаций и планировочных возможностей на проектируемой территории.

Допускается возможность организации по велосипедной дорожке как одностороннего, так и двустороннего движения.

Ширину велосипедных путей следует принимать по расчету необходимого количества полос движения. Ширину одной полосы следует принимать по таблице N 

Таблица N 2
	Тип велосипедного пути
	Ширина полосы, м, при движении

	
	одностороннем
	двустороннем

	Полоса, выделенная в пределах полосы движения автомобилей
	1,0
	-

	Полоса, совмещенная с проезжей частью
	1,5 <*>
	-

	Полоса, отделенная от проезжей части парковкой
	1,5
	1,0

	Велосипедная дорожка
	1,5
	1,0


<*> значение ширины полосы, которое допускается уменьшать до 1,2 м при попутном движении.

При расчете габаритов велосипедной дорожки к ее ширине необходимо добавлять зазоры безопасности с покрытием, аналогичным покрытию велосипедных полос. Ширину зазоров следует принимать в соответствии с таблицей N 28.

На кривых малого радиуса, на крутых спусках и при прохождении велосипедной дорожки в непосредственной близости от крупных транспортных коммуникаций для обеспечения безопасности участников движения велосипедные дорожки следует оборудовать ограждениями.

Продольный уклон велосипедных путей должен соответствовать продольному уклону проезжей части. Не рекомендуется применять велосипедные дорожки и полосы с двусторонним движением при продольных уклонах проезжей части улицы или дороги более 30%.

Минимальный внутренний радиус кривой велосипедной дорожки в плане вне пересечений - 5 м, на пересечениях - 3 м. Рекомендуемый радиус кривых в плане на велосипедных дорожках на протяженных прямых участках и основных велосипедных маршрутах - 20 м. Минимальный радиус вогнутых вертикальных кривых - 100 м, выпуклых - 400 м.

Рекомендуемые длины подъемов велосипедной дорожки в зависимости от продольного уклона:

	Продольный уклон велосипедной дорожки, %
	70
	60
	50
	40
	30

	Рекомендуемая длина подъема, м
	До 30
	40 - 60
	70 - 130
	150 - 250
	250 - 500


При уклонах более 50% следует увеличивать ширину велосипедных полос и дорожек в 1,5 раза.

Продольные уклоны велосипедных дорожек следует назначать индивидуально, но принимать не более указанных в таблице 11.6 СП42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.

4.4.1.2.2. Велостоянки.

Размещение велостоянок следует предусматривать у объектов массового посещения, станций скоростного внеуличного транспорта, на транспортно-пересадочных узлах и тротуарах обустроенных зон, содержащих устройства для парковки велосипедов.

Велостоянки должны быть оборудованы соответствующими парковочными устройствами, которые служат опорой велосипеду и позволяют закрепить его.

Емкость велостоянок определяют исходя из интенсивности велосипедного движения и планировочной возможности.".

3. В разделе VII приложения N 3 к Местным нормативам градостроительного проектирования городского округа Баксан  слово "милиции" заменить на "полиции".

4. Строки 1 и 2 раздела I приложения N 3 к Местным нормативам градостроительного проектирования городского округа Баксан  изложить в следующей редакции:

	"Учреждения, предприятия, сооружения
	Единица измерения
	Минимальный уровень обеспеченности (на 1000 жителей)
	Максимальный уровень территориальной доступности
	Размер земельного участка (кв. метров/единица измерения)

	Объекты образования и науки

	Дошкольная организация
	1 место
	Расчет по демографии с учетом численности в среднем 85 - 100%,

в том числе: общего типа - 70 - 82%;

специализированного - 3 - 4%; оздоровительного 12 - 14%
	300 метров (за исключением специализированных).

Пути подходов учащихся к организациям с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне
	При вместимости: до 100 мест - 44; свыше 100 мест - 38;

минимальная площадь на 1 место для встроенных при вместимости более 10 мест - не менее 29.

В условиях реконструкции возможно уменьшение размера земельного участка на 20%

	Общеобразовательная школа, лицей, гимназия
	1 место
	Расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников для ориентировочных расчетов, в том числе для X - XI классов - 100%
	800 метров.

Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне. При отсутствии нормативной доступности в границах радиуса 800 метров допускается размещение школ на расстоянии транспортной доступности 15 - 30 минут
	При вместимости:

до 400 мест - 55; 400 - 500 мест - 65;500 - 600 мест - 55;

600 - 800 мест - 45;

800 - 1100 мест - 36;

1100 - 1500 мест - 23;

1500 - 2000 - 18; 2000 и более мест - 16.

В условиях реконструкции возможно уменьшение размера земельного участка на 20%".
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